**洁净空调过滤器采购需求**

项目名称：手术室、ICU、妇产科、供应室洁净、新风空调过滤器服务项目

一、控制价：2.5万元

二、付款方式：货到并安装、调试，设备运行稳定，招标单位验收合格，一次性支付货款；

三、供货周期：15天

四、质保期：30天

五、招标内容及要求：

1. 投标人负责原过滤器拆除及新过滤网的安装调试工作；
2. 过滤网安装后，经医院相关部门验收后，符合招标单位要求；
3. 设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过滤器 | 型号 | 数量 | 要求 |
| 板式初效过滤器 | 592\*592\*95 | 3 | 1. 无纺布G4，龙骨   架铝合金；   1. 有第三方检测报告，   合格证； |
| 板式初效过滤器 | 592\*287\*95 | 7 |
| 板式初效过滤器 | 592\*592\*46 | 13 |
| 板式初效过滤器 | 592\*287\*46 | 7 |
| 板式初效过滤器 | 592\*490\*95 | 4 |
| 中效袋式过滤器 | 592\*592\*534 | 3 | 1. 无纺布F8，龙骨架   铝合金；  2、有第三方检测报告，  合格证； |
| 中效袋式过滤器 | 592\*287\*534 | 7 |
| 中效袋式过滤器 | 592\*490\*534 | 4 |
| 亚高效过滤器 | 592\*592\*292 | 14 | 1. VV.F8 2. 国标正品塑料外框 3. 有第三方检测报告，   合格证； |
| 亚高效过滤器 | 592\*287\*292 | 10 |
| 亚高效过滤器 | 592\*490\*292 | 2 |
| 高效过滤器 | 484\*484\*70 | 22 | 1. 铝合金，抄袭玻璃   纤维H13   1. 有第三方检测报告，   合格证； |
| 高效过滤器 | 320\*320\*220 | 5 |
| 高效过滤器 | 484\*484\*220 | 15 |

六、投标资格要求：

1、投标人的有相关的营业执照；

2、具有独立的法人资格；

七、其他：

1、本项目无预付款、无进度款；

2、自行勘察现场，合理报价；

3、报价内含完成本项目所需的所有费用（包括人工费、材料费、安全措施费、税费和垃圾外运处理等）；

安徽省皖南康复医院（市五院）