**附件： 远红外线内瘘治疗仪参数要求**

\*一、适用范围

适用于血液净化患者，用于促进瘘管穿刺点愈合，缓解组织疼痛、疲劳，促进淤青、肿胀消除；增加动静脉瘘管血流量和动静脉瘘管直径。

二、波长范围：能量主要分布范围0.5μm-30μum，峰值波长2-10μum

三、输入电压：220V/50Hz

四、光谱范围：宽谱远红外

五、操作方式：触摸屏操作

六、出光口面积：≥300cm²

七、定时范围：0-99min

\*八、治疗模式：远红外治疗

九、升降功能：可手动调节升降高度，升降距离≥40cm

十、角度调节：±90°

十一、安全保护：有温度过热保护装置，避免烫伤等意外发生。

十二、免费运输、安装、调试、培训，整机质保两年。