**附件：**

 **低视力康复中心设备参数**

**台式智能翻转镜：**

1. 视标类型：≥3种视标类型可供选择
2. 视标大小

1）20/30

2）20/40

3）20/50

三、测试时间：≥4种测试时间可供选择

四、屈光度

1）正镜片：+0.5D、+1.00D、+1.50D、+2.00D、+2.50D

2）副镜片：-0.50D、-1.00D、-1.50D、-2.00D、-2.50D

五、整机质保≥2年

**中药熏蒸机技术参数：**

加热温度： ≤45℃左右

额定电压： 220V 50Hz

额定功率： ≤800W

产品净重： ≤5Kg

蒸汽温度： 距离喷雾口20cm处≤40°

水箱容量： ≥1000ml

产品尺寸： ≤50\*145\*50cm

喷臂角度： ≥±120°

喷头旋转： ≥320°旋转

整机质保：≥2年