**超低温冰箱参数**

**1**.样式：立式。

**2**.有效容积≥380L。

**3**．工作条件：环境温度10℃～38℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V。

**4**.温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。具备实时温度记录功能。

**5**.压缩机：配备高效压缩机两个，低噪音风机。配备冷凝器散热风机两个，可根据压缩机运行状态智能开停。

**6**.控制系统：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，

**7.**标配蓄电池，断电状态可持续温度报警，具备多种故障报警功能。

8.产品具有医疗器械注册证。

9.仪器安装、培训、保养、维修一切保障正常运转的软硬件均由中标公司提供。

10.中标企业承诺整机质保≥5年，压缩机终身免费维保。