**血小板恒温保存箱参数**

1. 恒温方式：数字信号检测，微处理技术。

2.恒温范围：22.0±2.0℃。

3. 震荡幅度：50mm。

4.震荡频率：60±5周/分钟。

5.工作方式：连续左右往复，水平震荡。

6.环境温度：5℃-35℃。

7. 具有紫外线消毒功能。

8. 自动报警功能。

9. 进口压缩机。

10. 带锁脚轮方便移动。

11.保存单采血小板7袋-14袋。

12. 仪器安装、培训、保养、维修一切保障正常运转的软硬件均由中标公司提供。

13. 中标企业承诺整机质保≥5年, 压缩机终身免费维保。。