**安徽省皖南康复医院（芜湖市第五人民医院）**

**锅炉房空调热水节能改造项目**

1. 本项目位于：芜湖市镜湖区赭山东路3号芜湖市第五人民医院内。
2. 项目控制价：人民币陆万元（￥60000.00元）。
3. 施工工期：5个日历日。
4. 质保期：1年。
5. 施工单位要求：

1、企业有独立的法人资格；

2、企业有工商营业执照；

3、企业具有压力管道安装“GB或GC”及以上资质。

六、 3年内无失信记录。

七、 投标人自行勘测现场合理报价。

附件：工程报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工 程 报 价 单** | | | | | | | |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 单 位 | 工程量 | 综合单价 | 合 计 | 备 注 |
| 1 | 原管道改造 | 对原有管道进行拆除及改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管；2、介质：空调供回水管；3、管径、规格：DN200；4、管道厚度≥5mm;5、含管道压力试验、泄漏试验、消毒冲洗、刷油保温等；6、投标单位应自行勘测现场后合理报价。 | m | 12 |  |  |  |
| 3 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管；2、介质：空调供回水管；3、管径、规格：DN150；4、管道厚度≥5mm;5、含管道压力试验、泄漏试验、消毒冲洗、刷油保温等；6、投标单位应自行勘测现场后合理报价。 | m | 8 |  |  |  |
| 4 | 薄壁不锈钢管 | 1、名称：薄壁不锈钢管；2、介质：空调供回水管；3、规格、型号：DN100-108\*2；4、含管道压力试验、泄漏试验、消毒冲洗、刷油保温等；5、投标单位应自行勘测现场后合理报价。 | m | 16 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢阀门 | 1、名称：不锈钢法兰闸阀；规格：DN100；3、产品质量符合国家相关要求。 | 只 | 12 |  |  |  |
| 6 | 无缝钢管管件 | 1、名称：本子项包含本项目所有无缝钢管制作中所需的变径三通、普通三通、弯头、法兰片等附件；2、产品质量符合国家相关要求；3、含管道压力试验、泄漏试验、消毒冲洗、刷油保温等；5、投标单位应自行勘测现场后合理报价，结算时不做调整；6、施工完毕后需满足业主的使用要求并通过竣工验收。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 薄壁不锈钢管管件 | 1、名称：本子项包含本项目所有薄壁不锈钢管制作中所需的变径三通、普通三通、弯头、法兰片等；2、产品质量符合国家相关要求；3、含管道压力试验、泄漏试验、消毒冲洗、刷油保温等；5、投标单位应自行勘测现场后合理报价，结算时不做调整。6、施工完毕后需满足业主的使用要求并通过竣工验收。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 无缝钢管封头 | 1、名称：无缝钢管封头；2、规格：DN200；3、产品质量符合国家相关要求；4、含管道压力试验、泄漏试验、消毒冲洗、刷油保温等；5、投标单位应自行勘测现场后合理报价。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 管道保温 | 1、本项目内所有需要做保温的管道、阀门等；2、难燃B1级闭孔橡胶厚度70mm；3、产品质量符合国家相关要求；4、投标单位应自行勘测现场后合理报价，结算时不做调整；5、施工完毕后需满足业主的使用要求并通过竣工验收。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 支架 | 1、室内管道支架制作安装；2、本子项包含本工程中室内管道支架、原有地面破除恢复及基础的制作安装；3、支架防锈及表面涂层处理；4、投标单位应自行勘测现场合理报价，结算时不做调整；5、施工完毕后需满足业主的使用要求并通过竣工验收。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 其他配套附件 | 本项目中所必须使用的配件，如：金属垫片、不锈钢螺丝等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 税金 | 本项目的税费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、本项目质保要求不少于1年；2、工期5天；3、要求投标单位自行勘测现场后合理报价，施工完毕后需满足业主的使用要求并通过竣工验收。 | | | | | | | |