**心电监护仪技术参数**

一、技术参数：

1.显示屏≥10.4彩色高分辨率显示屏

2.8通道波形显示

3.可动态短趋势.呼吸氧合图显示

4.支持直流.交流.电池供电

5.符合成人.儿童监护要求

6.整机质保二年.（配件质保一年）

7.提供用户单位名单

8.提供主要配件价格

9.另赠送血氧及心电探头各一付(整机配套除外)

一）心电

1） 输入： 5芯全导联电缆（5导、3导可选）

2）增益选择： ×0.5 ×1 ×23

3）扫描速度：12.5mm/s,25mm/s,50mm/s

4）心率显示：范围15~300拍/分

5）精度： ±1拍/分

6）无创血压：

7）测量模式：手动，自动，周期

8）精度：±3%

9）分辨率：2mmHg

二）体温

测量范围：20-45℃

测量精度：±0.2℃(25℃~45℃)

分辨率：0.1℃

三）血氧饱和度

1）显示范围：0-100%

2）测量精度：±2%（80-100%）；±3%（70-79%）

3）分辨率：1%

四）脉搏

1）测量范围：15-255拍/分

2）测量精度：±2拍/分（全程）

3）分辨率： 1拍/分

五、质保两年以上