**两台药品冷藏柜设备技术要求**

1. 产品具有医疗器械注册证，符合药品储存要求的冷藏柜；
2. 电源AC220V±10%，50±1HZ；
3. 国产设备，立式、双开门，每台净容积≥1000升；
4. 冷却方式：强制空气循环式；
5. 自动循环和强制除霜，微电脑温控，自动显示内部温湿度；
6. 冷藏温度恒定2-8℃，可手动调节，恒温温度波幅≤±2℃；
7. 有温湿度监控（可追踪≥30天，可导出温湿度历史数据）；
8. 具有超温湿度自动报警、温湿度感应器故障报警功能；
9. 具有断电报警且断电保护，每台配备专用UPS电源；
10. 每层高度可调、隔板为平整金属防锈网格（间距≤1cm），

最大限度利用空间；

1. 内设照明，整机噪音≤80DB；
2. 整机（含压缩机）终身质保。

药学部

2023年3月28日