|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 产品名称 | 货物名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | | | | | 总价（元） |
| 材料、设备价格 | 运杂费 | 其他 | 税费 | 小计 |
| 1 | 内容：皖南医学院附属皖南康复医院 | 尺寸约1350mm\*1350mm；  制作工艺：字体采用1.0mm厚201#不锈钢雕刻焊接成型，字体烤红色漆(红色光源），字体侧厚60mm；灯珠点阵穿孔字，灯珠间距不大于35mm,灯珠密度≥120颗/㎡，防水灯珠直径8mm连接线采用4平方电缆线全户外接头处防水胶带粘接。 | 平方米 | 23.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 内容：三级甲等医院 | 尺寸约2200mm\*2200mm；  制作工艺：字体采用1.0mm厚201#不锈钢雕刻焊接成型，字体烤红色漆(红色光源），字体侧厚60mm；灯珠点阵穿孔字，灯珠间距不大于35mm,灯珠密度≥120颗/㎡，防水灯珠直径8mm连接线采用4平方电缆线全户外接头处防水胶带粘接。 | 平方米 | 29.04 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 发光字拆除 | 原有发光字拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 | 布线套管及辅材，配变压器、漏电保护器、微电脑时空开关及小型配电箱。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：**1、本项目为交钥匙工程，投标人必须承担制作，安装，保修以及其他类似的承诺义务；

2、报价包含货物款、运杂费、安装费、税费等所有费用；

3、安装施工过程中的一切安全责任事故由中标单位负责，与业主单位无关；

4、服从医院工作安排，不影响正常医疗秩序；

5、做好屋面防水防护，如有损坏，需自行恢复。