**综合楼（1#楼）外围轮廓灯维修**

1. 项目名称：拆除综合楼（1#楼）原有轮廓灯具，主楼和裙楼顶四周安装单色轮廓灯项目
2. 控制价：6.5万元
3. 资金来源：自筹
4. 工期：20个工作日
5. 质保期：2年
6. 招标内容及要求：

1、原综合楼（1#楼）轮廓灯具全部拆除,对拆除孔洞采用与铝单板幕墙颜色接近的结构胶进行修补；

2、主楼和裙楼楼顶采购、安装室外线条灯-LED（暖色）外控数码管（产品型号：2827线条灯；光源：正品晶元；防水等级：IP65；电压：DC24V；功率：12V；产品材质：铝合金底座+钢化玻璃面罩）及其配套电源盒（变压器）、线缆和控制器等配套设备，要求所有灯具统一定时开关；

3、本项目为高空作业项目，投标企业应按照国家和行业有关安全管理规定要求，认真履行安全主体责任。

1. 投标资格要求：

1、投标人的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证以及其他相关证件齐备、合格有效；

2、具有独立的法人资格；

\*3、施工人员具有高空作业操作证；

4、企业近三年无不良记录（投标人提供承诺函并加盖公章）。

1. 其他：
2. 本项目无预付款、无进度款；
3. 自行勘察现场，合理报价；
4. 报价内含完成本项目所需的所有费用（包括人工费、大型机械费、材料费、安全措施费、税费和垃圾外运处理费等）；

九、投标文件内容要求：

1、资质资料齐全（营业执照、资质证明、授权委托书等）；

2、该项目的质保期和施工工期；

3、对完成该项目的施工安全和施工质量做出承诺；

4、该项目的维修服务响应时间；

5、提供与本项目类似的业绩合同复印件；

6、提供项目维修方案；

附件1、项目报价清单

附件2、现场照片及效果图

安徽省皖南康复医院（芜湖市第五人民医院）

2023年11月17日