**负压系统保养需求**

我院1号综合楼负一楼负压机房内，负压系统为美国原装进口设备，原厂售后系阿特拉斯\*科普柯(上海)贸易有限公司，此设备共四个机组、四组真空泵及四组细菌过滤器，本次计划进行维护保养，招标需求如下：

\*1、 涉及到维修及保养所需配件必须原厂原装进口，中标后提供相应证明。 (品牌: 美国必康美德)。

2、投标单位需提供全年365天每天24小时召唤服务，如设备发生紧急故障，要求投标单位1小时内响应，≤3小时内到场。

\*3、维保时如因操作不当或因使用满足不了设备运行的耗材配件等，造成设备损坏，投标单位需承担需求方一切损失，中标后提供承诺函。

4、维保维修期间需配合院方安排，不得影响临床正常使用。

5、中标后不得分包及转包、至少提供4次及以上免费巡检服务。

6、设备维保配件目录见附表，包含在本次招标总价内。

7、后期巡检期间，如设备维修需更换配件，乙方有优先报价权，甲方按照医院相关规定采购。

附件：**MVAC4950 Q 2022 50HZ NV（负压系统）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 零件名称 | 包含内容 | 零件编号 |
| 润滑油 | 润滑油 | VACUUM PUMP OIL PAO 22L |
| 过滤器芯 | 细菌进口过滤器滤芯 | VACUUM FILTER ELEMENT |
| 泵体维修保养 | 含油滤、油分 | Pump unit - Service kit |
| 气体传感器 | 维护更换 | 1089962511 |