热奄包（眼部热奄）参数

一种热奄包，以发热袋、敷膜无纺布和含有压敏胶的无纺布及硅油纸制成；温度范围：40℃～70℃、剥离强度不小于1.0N／cm、持粘性应不大于2.5mm。

规格80＊180mm

升温时间≤10min，温度范围：40℃-70℃